ビュー: すべて

DataManを選択してください

すべて

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# [バッファする結果の種類] リストの機能:

[バッファする結果の種類] リストではリーダ内部でバッファする画像の種類を選べます。選択肢の内容は、デコード情報を含む (読み取り有効)、デコード情報なし (読み取り無効)、両方 (すべて)、もしくは妥当性検査エラー (デコードは正常に完了したが、検査エラーの発生した画像のみ) です。

ただし、バーストおよび連続モードでは、シーケンスの選択 (読み取り/読み取り無効) が、シーケンスすべての画像に適用されます。バーストモードでのシーケンス全体とは、バーストカウントに指定された取得画像のすべてを指します。連続モードでは、トリガ信号が有効な間に取得した画像を指します。つまり、トリガ信号が終了するまですべての画像が保存されることになります。

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503