전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 기호 진단이란(기능 키가 필요함)?

기호 진단이란 비판독 바코드에 대해 장치에서 그래픽 피드백을 제공하는 기능입니다. 피드백을 살펴보면 바코드가 디코드되지 않은 이유를 해결할 수 있습니다. 제공된 피드백은 다음 사안을 신호로 보냅니다(바코드 영역 내에서):

- 시작 또는 중지 패턴을 확인할 수 없음(코드의 주황색 화살표)

- 바코드 내에 손상/인쇄 오류 존재(코드의 빨간색 직사각형 영역)

- 빈 영역이 불충분함(코드의 자홍색 직사각형 영역)

- 체크섬 확인 실패(코드의 파란색 직사각형 영역)

그래픽 진단에 비하여 기호 진단은 각 비판독 결과에 대해 가독성 메트릭을 돌려 보내 비판독 코드의 왼쪽 상단에 표시합니다. 메트릭은 이미지 또는 인쇄 품질을 평가하는 데 도움이 되고 기존 설정을 개선하도록 지원합니다.

기호 진단은 Cognex 판독기로 서명하여 업로드한 PNG 이미지(작업>이미지>이미지 업로드)에만 사용할 수 있습니다(반드시 동일한 판독기일 필요는 없으며, 이미지는 판독기에서 저장될 때 자동으로 서명됩니다). 이미지를 업로드한 후 기호 진단 피드백을 위해 이미지 패널 또는 빠른 설정 이미지 창을 선택하십시오.

참고: 기호 진단은 오직 기능 키를 통해서만 작동하는 기능입니다.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503