전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 유효성 검사에 실패한 코드에 대해 판독기 출력 톤과 LED 색상을 변경하려면 어떻게 해야 합니까?

시스템 설정 작업 창을 선택합니다. 유효성 검사 실패 작업 섹션에서 톤 유형, 강도 및 LED 색상을 선택할 수 있습니다.

Note: default,DMAE50,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500