전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 테스트 버튼을 사용하려면 어떻게 해야 합니까?

테스트 버튼을 클릭하면 제작에 지장을 주지 않으면서 구성으로 장치를 테스트할 수 있습니다.

라이브 버튼 아래에서 외부(프레젠테이션 또는 셀프 트리거 모드가 아닌) 트리거 유형을 선택한 경우, 테스트 모드에서 판독기를 자동으로 트리거할 수 있습니다. 트리거 설정 및 트리거 해제 시간을 사용하여 테스트 모드에서 판독기를 자동으로 트리거할 수 있습니다. 편의를 위해 계산된 트리거 주파수를 참조할 수 있습니다.

트리거 설정 또는 트리거 해제 시간을 줄여 사이클 시간을 줄이면 트리거 주파수를 늘릴 수 있습니다.

참고: 판독 설정, 읽을 코드, 연결 인터페이스에 따라 속도 제한이 있을 수 있으며, 고속에서 이미지 전송에 지장을 줄 수 있습니다.

일반적인 일부 사용 예는 다음과 같습니다:

- 트리거 설정 = 20ms, 트리거 해제 = 1980ms -> 주파수 = 0.5Hz(기본값)
- 트리거 설정 = 20ms, 트리거 해제 = 980ms -> 주파수 = 1Hz
- 트리거 설정 = 20ms, 트리거 해제 = 480ms -> 주파수 = 2 Hz
- 트리거 설정 = 20ms, 트리거 해제 = 180ms -> 주파수 = 5 Hz
- 트리거 설정 = 20ms, 트리거 해제 = 80ms -> 주파수 = 10 Hz
- 트리거 설정 = 20ms, 트리거 해제 = 30ms -> 주파수 = 20 Hz

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503