전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 펄스 인코더에서 구성할 수 있는 설정은 무엇입니까?

출력까지의 거리를 지정하고 펄스를 거리에 매핑할 수 있습니다. 출력까지의 거리 값은 해상도 값을 기반으로 수정됩니다(밀리미터로 반올림되는 가장 근접한 해상도 배수로 조정).

출력 지연 탭에서 출력까지의 거리(mm) 컨트롤을 사용하여 트리거에서 결과가 출력되는 시점까지의 거리를 설정합니다.

펄스 인코더 탭에서 해상도(mm) 컨트롤을 사용하여 해상도를 정의합니다.

또한, 펄스 인코더 탭에서 입력 탭의 인코더 및 인코더 방향을 활성화하면, 인코더 코딩 유형이 다음 설정과 함께 펄스 인코더 탭에 표시됩니다.

- 클록/방향:이 모드에서 첫 번째 인코더 입력은 클록 신호로 사용되며 두 번째 라인은 인코더가 카운트하는 방향을 정의합니다.
- 위로/아래로:이 모드에서 첫 번째 라인에 양의 에지가 감지된 경우 설정 도구는 카운트업하며 두 번째 라인에서 양의 에지가 감지된 경우 카운트다운합니다.
- 직교 1x:이 인코더 모드에는 두 개의 입력 라인이 있습니다(위상 A 및 위상 B). 전체 시퀀스당 1개의 인코더 틱이 생성됩니다.
- 직교 2x:이 인코더 모드에는 두 개의 입력 라인이 있습니다(위상 A 및 위상 B). 전체 시퀀스당 2개의 인코더 틱이 생성됩니다.
- 직교 4x:이 인코더 모드에는 두 개의 입력 라인이 있습니다(위상 A 및 위상 B). 전체 시퀀스당 4개의 인코더 틱이 생성됩니다.

2배율을 활성화하면 인코더가 입력 라인의 에지를 모두 계산합니다. 인코더 듀티 사이클은 50%여야 합니다. 2배율을 비활성화하면 인코더가 선택된 에지만 계산합니다.

Note: DM360,DM370,DM470