전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 사용된 통신 채널 드롭다운 메뉴에서는 무엇을 설정할 수 있습니까?

이 메뉴에서는 USB를 통한 통신 방법을 설정할 수 있습니다. 사용되는 장치에 따라 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

- USB-COM만: 직렬 포트를 통해 장치에 연결하려면 이 옵션을 선택합니다.

- USB-HID만: 이 옵션을 선택하면 장치가 USB 키보드처럼 작동합니다.

- USB-COM + USB-HID: 위의 두 모드를 결합한 것입니다.

참고: USB-COM만을 선택한 경우 일부 장치가, HID 기능이 없는 것일지라도, 'HID 장치' 목록에도 표시될 수 있습니다.
Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base