전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# USB 연결에는 어떤 포트를 사용해야 합니까?

USB 포트를 사용하여 판독기나 베이스 스테이션을 연결하는 경우 판독기 구성 코드 문서에서 USB-COM/RS-232 구성 코드를 스캔해야 합니다. 그런 다음 새로 고침을 클릭하고 판독기에 연결된 것으로 식별되는 포트를 선택합니다.

참고: 새로 고침을 클릭하면 모든 COM 포트 및 이더넷 네트워크 서브넷을 통해 쿼리 문자열을 보냅니다. 쿼리에 응답하려면 DM7550 및 DM8000 무선 판독기 절전 모드가 해제되어 있어야 합니다. 트리거를 눌러 판독기 절전 모드를 해제합니다.

Note: default,DMAE50,DM050,DM070,DM150,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base