전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 트리거 지연 및 시간 초과 값이란 무엇입니까?

트리거 설정 그룹에서 지연 유형을 시간 또는 거리로 설정하고 판독기가 트리거를 수신한 다음 이미지 획득을 시작할 때까지 대기하는 시간(밀리초) 또는 거리(밀리미터)의 시작과 끝을 지정할 수 있습니다. 기호가 시야에 완전히 포함되기 전에 판독기에서 트리거를 수신하는지 알고 있는 경우 지연을 사용하면 도움이 될 수 있습니다. 단일, 버스트 및 지속적</39 트리거 유형만 트리거 지연을 지원합니다.

단일 및 버스트 모드에는 시작 지연 시간과 시작 지연 거리는 있지만 종료 지연 시간 또는 종료 지연 거리는 없습니다. 지속 모드에는 사용 가능한 모든 지연 유형이 있습니다.

시간 초과 값은 판독기가 감지한 기호의 디코딩을 시도하는 고정 시간을 지정합니다. 판독기가 이 시간 초과 기간 내에 기호를 디코딩할 수 없는 경우 이미지에 검색할 수 없는 기호가 포함된 것처럼 비판독 상태를 반환합니다. 시간 초과가 지정되어 있지 않으면 판독기가 다음으로 이동하기 전에 현재 이미지의 모든 코드 후보를 디코딩하도록 시도하므로 성능이 저하될 수 있습니다.

Note: DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503