전망: 모두

당신의 DataMan의 장치를 선택

모두

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 코드 출력에서 지연을 어떻게 설정합니까?

코드 출력에서 일시 중지를 설정하려면 시퀀스 \Pause<time>;을 데이터 형식 창의 텍스트 필드에 추가할 수 있습니다.

<time>은 밀리초 단위로 값을 포함합니다. 예를 들어, 4초를 기다리는 경우 시퀀스는 \Pause4000;입니다.

이 기능은 USB HID 또는 RS232에 사용할 수 있습니다. RS232의 경우 DMCC 명령 COM.RS232-ENABLE-PAUSE를 사용하여 해당 기능을 사용 설정해야 합니다. USB HID의 경우 기본적으로 사용 설정되어 있습니다.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500