Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qual é a função de cada ação da entrada na guia Entradas?

Use as configurações da ação da entrada para configurar qual ação o leitor irá executar. Por padrão, o leitor não responde a um sinal da entrada 1, 2 ou 3. Somente as entradas 0 e 1 podem ser usadas para o sinal de disparo.

As ações da entrada Aprender código, Otimizar brilho, Cadeia de correspondência de treinamento, Código de configuração do leitor e Calibragem são executadas somente após o próximo disparo.

É possível configurar o leitor para executar as seguintes ações:

- As funções Disparo ligado e Disparo desligado são habilitadas como padrão na mesma entrada. O Disparo desligado é automaticamente o inverso do Disparo ligado. Se você colocar dois sinais em entradas separadas, poderá configurar a polaridade de forma independente, conforme as suas necessidades.

- O Codificador significa que você conectou o codificador a esta entrada.

- Direção do codificador

- O Aprender código significa que o leitor está treinado com a simbologia esperada, que pode diminuir o tempo necessário para decodificar símbolos sucessivos.

- A função Otimizar brilho significa que o leitor encontra as melhores configurações da luz e do processador de imagens possíveis para ler um código.

  OBSERVAÇÃO: A função Melhorar brilho não funciona se uma dimensão de ROI for menor que 144.

- A função Cadeia de correspondência de treinamento significa que o código decodificado será o código usado para comparação e validação dos códigos sucessivos.

- A função Otimização do foco (apenas disponível nos leitores com lente líquida) significa que o leitor encontrará as melhores configurações do foco possíveis para ler um código.

- O Código de configuração do leitor significa que o leitor deve considerar o código a ser lido não como uma imagem, mas como um comando de configuração, por sua vez, reduzindo a contagem do disparo e sem produzir uma imagem Não lida.

- A função Calibragem significa que o leitor encontra a melhor configuração possível para ler um código.

  OBSERVAÇÃO: A função Calibragem não funciona se uma dimensão de ROI for menor que 144.

- A função Habilitar as imagens sem leitura no buffer significa que quando esta entrada estiver habilitada e conectada a um sensor que detecta um pacote, o leitor armazenará as imagens Não lidas no buffer. É útil quando você quiser saber por que houve imagens Não lidas, por exemplo.

- Apagar saídas faz com que todas as saídas sejam redefinidas imediatamente quando a entrada for disparada. Essa opção não redefine nenhuma configuração de atraso de saída.

- Polaridade significa que, se a polaridade estiver definida, esta causa uma mudança no sinal que dispara uma aquisição de imagem

- Atraso do debounce significa que é definido quanto tempo o sinal do disparo deve ser detectado para ser reconhecido como válido.

Note: DM070,DM150,DM260