Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Configurações de leitura: Menu de faixa de opções

O menu de faixa de opções pode ser encontrado acima da grade de estilo de visualização de tabela. Seus conteúdos e ícones ativos podem mudar em linha com a seleção das células, linhas ou colunas, na grade. O menu está separado em vários grupos.

- Visualização de tabela: Use o botão Adicionar a configuração para adicionar uma configuração de leitura. Na janela que se abrirá, decida se quer usar os valores padrão na nova configuração ou decida se quer copiar valores de uma configuração existente. O botão Excluir configuração é usado para excluir a(s) configuração(ões) de leitura selecionada(s). O botão Alterar ordem abre uma caixa onde você pode reorganizar a ordem das configurações de leitura. As configurações serão renumeradas consecutivamente.

- Iniciar a configuração: Se várias configurações forem habilitadas, o leitor passa por todas elas e interrompe a aquisição de imagens depois de ter lido um código. Para ler o próximo código, decida se o leitor começará a acessar as configurações a partir da selecionada ou a partir da última decodificação com sucesso. Aqui você pode escolher essa configuração inicial a partir de uma lista suspensa. Em alternativa, selecione Última decodificação com sucesso para selecionar a configuração de leitura com a última codificação bem sucedida como configuração inicial.

- Editar: Use Copiar (ou Ctrl+C no teclado) para copiar um valor da célula selecionada atualmente. Colar somente pode ser usado na mesma linha ou em qualquer editor de texto. Redefinir valores é usado para redefinir o valor (ou valores) da(s) célula(a) selecionada(s).

- Destaque: Os botões e configurações nesse grupo do menu fornecem opções para destacar planos de fundo específicos da célula. Com o parâmetro Valores não padrão, as células que possuem valores não padrão são destacadas (isso pode ser diferente em uma única linha para diferentes dispositivos ou configurações de leitura). A configuração Diferença para referência destaca células que possuam valores diferentes da célula na mesma linha da configuração de leitura de referência (e dispositivo). A terceira configuração está selecionada; todos os valores e cabeçalhos que contêm o texto especificado na caixa de texto estão destacados. Adicionalmente, o próprio texto contido está destacado com um plano de fundo de texto diferente. Pressionar Enter também aplica a função do botão Exibir somente linhas destacadas.

  Quando habilitado, Exibir somente linhas destacadas recolhe todos os nós que não tenham qualquer subnó destacado. Quando ativado, Definir configuração de leitura de referência especifica a configuração de leitura (e dispositivo) que é usada como referência quando o modo de destaque Diferença para referência é usado. Quando o botão está ativo, a coluna da célula atualmente selecionada (configuração de leitura) torna-se a configuração de referência. A configuração de leitura atual é marcada na linha de cabeçalho do nome da configuração.

- Filtragem: Parâmetros da configuração de leitura é definido automaticamente, permitindo visualizar somente as configurações que são dependentes da configuração de leitura. Defina Configurações globais para visualizar somente configurações que não podem conter valores diferentes em diferentes configurações de leitura. Defina Todas as configurações para visualizar todas as configurações simultaneamente. Se uma entrada possuir valores em mais configurações de leitura, eles estão visíveis em colunas diferentes.

- Outro: Use Expandir todas as linhas para expandir todas as linhas que tenham sido recolhidas na grade. Use Recolher todas as linhas para recolher todas as linhas expandidas na grade. Redefinir layout recalcula as larguras da coluna para utilizar todo o espaço disponível. Se o espaço disponível não for suficiente, é aplicada uma largura de coluna mínima.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8000,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500