Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Protocolos industriais

Protocolo EtherNet/IP

Para habilitar o leitor a usar o protocolo Ethernet/IP, marque EtherNet/IP na caixa Protocolos industriais da guia Ethernet.

“É necessário reinicializar para que as mudanças façam efeito.” é exibido no lado direito da faixa Comunicações. Clique em Salvar configurações e depois reinicialize seu leitor.

Protocolo PROFINET

Para habilitar o leitor a usar o protocolo PROFINET, marque PROFINET. Você pode inserir o nome da estação clicando na caixa Usar o nome da estação.

“É necessário reinicializar para que as mudanças façam efeito.” é exibido no lado direito da faixa Comunicações. Clique em Salvar configurações e depois reinicialize seu leitor.

Protocolo SLMP

Para habilitar o leitor a usar o protocolo SLMP, marque Protocolo SLMP e, em seguida, configure os parâmetros conforme necessário.

“É necessário reinicializar para que as mudanças façam efeito.” é exibido no lado direito da faixa Comunicações. Clique em Salvar configurações e depois reinicialize o leitor para o ajuste fazer efeito, tanto alternando a força do leitor ou digitalizando o símbolo Reinicializar.

Modbus TCP

Para habilitar o leitor a usar o protocolo Modbus TCP, marque Modbus TCP e, em seguida, configure os parâmetros conforme necessário.

“É necessário reinicializar para que as mudanças façam efeito.” é exibido no lado direito da faixa Comunicações. Clique em Salvar configurações e depois reinicialize o leitor para o ajuste fazer efeito, tanto alternando a força do leitor ou digitalizando o símbolo Reinicializar.

EtherNet/IP, PROFINET, Protocolo SLMP ou Modbus TCP acinzentado

Apenas um protocolo industrial de Ethernet pode ser usado por vez. Quando um protocolo estiver selecionado, o outro não estará disponível.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base