Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como usar uma fonte de iluminação externa?

1. No passo Entradas / Saídas, na guia Saídas, marque Estroboscópio para uma linha de saída.
2. Na guia Avançadas do painel Otimizar imagem, selecione Externa para o tipo de iluminação.

Para usar uma iluminação externa, conecte-a à saída selecionada como descrito no guia de consulta rápida.

- A porta de saída deve ser conectada como Current Sink.

- A saída comum deve ser conectada ao GND lógico.

- O limite de corrente é de 50 mA @ 24 VCC.

Note: DM050,DM060,DM070,DM503