Visualizar: Todos

Selecione o seu leitor DataMan

Todos

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Como determinar os melhores parâmetros para o tipo de disparo burst?

Já que um disparo burst é ideal para aplicações em movimento, é necessário determinar o tamanho correto do burst e o intervalo, de forma a capturar o comprimento desejado do código enquanto ele se move sob a câmera. Uma vez que o tempo de intervalo seja determinado, você pode ajustar o tamanho do burst dependendo do comprimento do código. As variáveis necessárias para este cálculo são:

1. Velocidade linear em mm por segundo

2. Tamanho do código c/área livre em mm

3. FOV = Campo de visualização (x ou y) em mm

Você pode então usar a seguinte equação para determinar o tempo de intervalo:

Tempo de Intervalo = 1000 X ((FOV – 2(Tamanho do código)) / Velocidade linear)

Uma vez que o tempo de intervalo é determinado, o tamanho do burst pode ser ajustado dependendo do comprimento do código a ser capturado. O comprimento máximo do objeto em mm é:

Tamanho do burst X (FOV – (2 X Tamanho do código))

A variável (2 X tamanho do código) permite a sobreposição dos quadros obtidos. Isto leva em consideração a condição onde o código está levemente fora do campo de visualização em um quadro (aquisição). A variável (2 X tamanho do código) irá sobrepor o campo de visualização entre os quadros sucessivos e permitir que o código seja visualizado no campo de visualização do próximo quadro.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503