界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如果将焦点调幅设为 1，低-高是指什么？

仅在手动触发模式下，如果将调焦步幅设为 1 或 2，焦点范围会在较低和较高的两个值之间切换。这表示滑块被分成两个，可分别更改。

如果是毫米距离，两个滑块代表扫描范围高和扫描范围低。如果是屈光度，两个滑块为倍率范围高和倍率范围低。

请注意，焦距是从镜头开始测量而不是从读码器的前盖开始测量。

Note: DM8050,DM8070,DM8600,DM8700