界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 为什么高频灯复选框禁用？

要启用高频灯，将成像器设置更改为手动曝光，将触发类型更改为自触发（内部），然后将间隔时间的值更改为介于 16000 - 20000 或 32000 - 34000 之间或大于 64000。

Note: DM050,DM060,DM070,DM503