界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 什么是单个的 AIM DPM 代码质量度量？

根据自动识别与移动技术 (Automatic Identification and Mobility, AIM) 协会对 2D DataMatrix 符号制定的标准，代码质量结果会对符号质量提供详细的反馈。所有 DataMan 检验器均为每个检验的符号提供总体级别，也为单个度量提供级别，包括：

- 单元格调节：实际标记的可读性测量。

  级别是明单元格和暗单元格接近特定标记全局阈值程度的反映，表示特定标记的明单元格和暗单元格之间的灰度级分隔点。

  当读码器的信度相对低，能将单个单元格分类为明或暗时，标记会生成较低的单元格调节级别。分数还会考虑符号内置的纠错能力（较大的符号具有较强的纠错能力）。例如，某个标记将接收较低的单元格调节级别，但如果大多数单元格接近更改状态，则会得到较高的未使用的纠错级别，然而实际上并非如此。

- 固定样式损坏：标记中扫描器、定时和静区图案的质量。

  读码器使用每个符号中的几个样式查找所含数据并解码。读码器利用与单元格调节分数相同的方法生成固定样式损坏级别，特别是反射比信度测量。

- 基准解码算法：标准的 2D DataMatrix 算法是否能够找到此特殊标记并解码的表示法。

  这种度量生成的级别为 A 或 F。

- 单元格对比度：测量符号中明单元格和暗单元格之间的反射比不同，以明单元格的平均反射值百分比表示。

  AIM-DPM/ISO/IEC TR 29158 规范要求对图像进行调整，使明单元格的平均反射值为完全饱和的 78%。

- 轴向不一致性：测量符号中单个单元格的对称性。

- 未使用的纠错：测量纠错之后符号中留有的码字的百分比。

  计算未使用的纠错时，如果至少一个单元格在全局阈值的错误一侧，码字就被认为是错误的。2D DataMatrix 符号具有内置代码冗余或出现重复的数据内容。

  值为 1.00 表示码字内没有出现错误。

- 窗格不一致性：使用符号的定时样式测量一致区间窗格的单个单元格的定位错误的数量。

- 单元格增加量：测量在水平和垂直方向上单元格增加量的变化。

  单元格大小沿符号的水平 (CGH) 和垂直 (CGV) 计时样式单独测量，并以实际尺寸报告。

  此指标不用于生成总体符号等级，仅用于进程控制，只有在启用代码质量任务面板上的代码质量等级时才可用。

Note: DM8600