界面: 全部

选择您的DataMan设备

全部

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 如何更改基站的串行端口设置？

扫描读码器配置代码文档的 RS-232 串行配置代码时，基站的波特率（以及其他串行端口设置）自动配置到与设置工具所使用的相同。

如果需要将基站连接至具有特定波特率或其他串行端口设置的设备，请从读码器配置代码文档扫描相应的代码（可通过 Windows 开始菜单或设置工具帮助菜单）。请注意，需要使用设置工具重新扫描 RS-232 串行或 USB 串行代码以进行连接。

Note: DM8700Base,DM8000Base