Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient die Funktion „Automatische Sicherung der Lesegerätkonfiguration“?

Die automatische Sicherung ist bei Geräten möglich, die eine Ethernet-Verbindung verwenden. Bei Aktivierung dieser Funktion wird bei jedem Speichern der Konfiguration im Flash-Speicher eine Sicherung der Lesegerätkonfiguration auf einem externen Speicher (FTP-Server) erstellt. Ein Cognex Explorer-Dienst kann die Sicherungsdaten empfangen. Die Daten können manuell über das Setup Tool, DMCC-Befehle oder Cognex Explorer wiederhergestellt werden.

Konfigurieren Sie das Lesegerät mit der IP-Adresse und der Port-Nummer, die für die Angabe des Speicherorts der Konfiguration benötigt werden. Sie können außerdem einen Benutzernamen mit Kennwort festlegen.

Note: default,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM8700Base,DM8000Base