Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Einstellungen stehen für den Impulscodierer zur Verfügung?

Sie können den Abstand zur Ausgabe angeben und den Impuls dem Abstand zuordnen. Der Wert für den Abstand bis zur Ausgabe wird anhand des Werts für die Auflösung korrigiert (Anpassung an das nächste Mehrfache der Auflösung, auf Millimeter gerundet).

Auf der Registerkarte „Ausgabeverzögerung“ können Sie über das Steuerelement Abstand bis Ausgabe (mm) den Abstand vom Auslöser bis zur Ergebnisausgabe festlegen.

Die Auflösung können Sie auf der Registerkarte „Impulscodierer“ über das Steuerelement Auflösung (mm) festlegen.

Wenn Sie auf der Registerkarte „Impulscodierer“ die doppelte Rate aktivieren, zählt der Codierer beide Kanten der Eingangsleitung. Beachten Sie, dass der Arbeitszyklus des Codierers 50 Prozent betragen muss. Wenn Sie die doppelte Rate deaktivieren, zählt der Codierer nur die ausgewählte Kante.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM503