Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Einstellungen sind unter „Gerätezeiteinstellungen“ verfügbar?

Über das Drop-down-Menü können Sie die Zeitzone für das Gerät auswählen. In dem Textfeld unten wird der zugehörige Zeitzonentext im POSIX-Stil für die Einstellung angezeigt. Dieser Text kann frei bearbeitet werden.

Bei Auswahl von NTP aktivieren synchronisiert das Gerät seine Zeitzoneneinstellung mit dem in den Feldern unten angegebenen Servern (NTP1). Das zweite Feld (NTP2) bezieht sich auf einen zweiten NTP-Server, der als Backup verwendet werden kann sowie dazu, verbindungsspezifische Zeitunterschiede zwischen den beiden Servern zu eliminieren. Es reicht, NTP1 anzugeben. Zeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit werden bei Verwendung von zwei Servern jedoch verbessert. Hinweis: Die Zeitzoneninformationen werden auch von dem Datumsobjekt in Skriptbasierte Formatierung verwendet.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500