Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird die Schaltfläche Test verwendet?

Klicken Sie auf die Schaltfläche Test, um das Gerät mit einer Konfiguration zu testen, ohne die Produktion unterbrechen zu müssen.

Wenn Sie über die Schaltfläche Live einen externen Auslösertyp (mit Ausnahme der Auslösermodi Präsentation und Automatisch) ausgewählt haben, können Sie das Lesegerät im Testmodus automatisch auslösen. Zur automatischen Auslösung des Lesegeräts im Testmodus verwenden Sie die Auslöser ein- und Auslöser aus-Zeiten. Die berechnete Auslöserfrequenz wird zur Information angezeigt.

Um die Zykluszeit zu verkürzen, können Sie die Zeiten für Auslöser ein oder Auslöser aus verringern und damit die Auslöserfrequenz erhöhen.

HINWEIS: Je nach Lese-Setup, zu lesendem Code und Verbindungsschnittstelle können Geschwindigkeitsgrenzen gelten und bei höheren Geschwindigkeiten kann es hilfreich sein, die Bildübertragung zu deaktivieren.

Nachfolgend sind einige typische Anwendungsfälle aufgeführt:

- Auslöser ein = 20 ms, Auslöser aus = 1980 ms -> Frequenz = 0,5 Hz (Standard)
- Auslöser ein = 20 ms, Auslöser aus = 980 ms -> Frequenz = 1 Hz
- Auslöser ein = 20 ms, Auslöser aus = 480 ms -> Frequenz = 2 Hz
- Auslöser ein = 20 ms, Auslöser aus = 180 ms -> Frequenz = 5 Hz
- Auslöser ein = 20 ms, Auslöser aus = 80 ms -> Frequenz = 10 Hz
- Auslöser ein = 20 ms, Auslöser aus = 30 ms -> Frequenz = 20 Hz

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503