Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie werden externe Lichtquellen verwendet?

1. Aktivieren Sie im Schritt Eingänge/Ausgänge auf der Registerkarte Ausgänge für eine Ausgangsleitung die Option Stroboskop.
2. Wählen Sie auf der Registerkarte Erweitert des Fensters Bild optimieren den Beleuchtungstyp Extern aus.

Schließen Sie die externe Beleuchtung gemäß Beschreibung in der Kurzanleitung an die gewählte Ausgangsleitung an.

- Die Ausgangsleitung muss als Stromsenke verdrahtet sein.

- Die gemeinsame Ausgangsleitung muss an die logische Masse angeschlossen sein.

- Die maximale Stromstärke beträgt 50 mA bei 24 Volt Gleichstrom.

Note: DM050,DM060,DM070,DM503