Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie muss ich das primäre Lesegerät konfigurieren, damit es alle Code-Ergebnisse aller Lesegeräte in der Mehrgeräte-Synchronisierungsgruppe aufführt?

Beim Mehrgeräte-Synchronisierungsmodus kann das primäre Lesegerät so konfiguriert werden, dass dessen eigene Code-Ergebnisse und dazu alle Code-Ergebnisse sämtlicher sekundären Lesegeräte aufgeführt werden. Dazu müssen Sie im Fenster Symbologieeinstellungen auf der Registerkarte Multicode die Einstellung Anzahl Codes für das primäre Lesegerät konfigurieren. Diese Einstellung muss auf die Gesamtzahl der Codes festgelegt werden, die für die Mehrgeräte-Synchronisierungsgruppe zurückgegeben werden sollen.

Wenn beispielsweise ein primäres Lesegerät und ein sekundäres Lesegerät jeweils einen Code lesen, muss „Anzahl Codes“ für das primäre Lesegerät auf 2 festgelegt werden. Liest das sekundäre Lesegerät 3 Codes und das primäre Lesegerät 1 Code, muss „Anzahl Codes“ für das primäre Lesegerät auf 4 festgelegt werden. Bei der Einstellung „Anzahl Codes“ für das primäre Lesegerät können Sie einen Wert zwischen 1 und der Gesamtzahl der erfassten Codes aller Lesegeräte einer Mehrgeräte-Synchronisierungsgruppe definieren.

Beachten Sie, dass Sie auch die Multicode-Einstellungen des sekundären Lesegerätes konfigurieren müssen, wenn dieses mehrere Codes erfasst, damit tatsächlich mehrere Codes erfasst und an das primäre Lesegerät zurückgegeben werden.

Note: DM060,DM070,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503