Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wie wird die Backupfunktion verwendet?

Mithilfe dieser Funktion können Sie eine Backupdatei erstellen, die die Konfiguration und die Protokolle eines oder mehrerer Lesegeräte enthält. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche Backup unten rechts (oder drücken Sie ALT+B). Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn mindestens ein Gerät ausgewählt ist.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Backupordner öffnen, um zu dem Ordner zu navigieren, in dem die Backupdateien gespeichert werden. Den Ordner können Sie unter Startseite -> Optionen -> Speicherort Backup festlegen.

Bei Auswahl mehrerer Geräte wird für jedes Gerät eine Backupdatei generiert. Die einzelnen Backupdateien werden in Unterordnern gespeichert, die dem Gerätenamen entsprechen. Der Backupdateiname enthält den Gerätenamen und das Datum der Generierung.

Backupdateien sind ZIP-Dateien mit DMB-Erweiterung. Die Datei enthält Folgendes: config.cdc, config.cfg und descriptor.xml. Die XML-Datei enthält folgende Daten:

1. Datum

2. Erkennungs-ID

3. Gerätename

4. Gerätetyp

5. Seriennummer

6. MAC-Adresse

7. Feature Keys

8. Kommunikationsschnittstelle

9. Firmwareversion

10. Liste der in der ZIP enthaltenen Dateien

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500,DM9500