Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# 1D-Symbologieeigenschaften

Kurze Ruhezone

Bei aktivierter Option Kurze Ruhezone wird bei der Suche ein gewisser Grad an Toleranz im Hinblick auf die Ruhezone der folgenden 1D-Symbole zugelassen: Code 128, Code 39 und Code 93.

Flache Codes

Bei Aktivierung der Option Flache Codes wird die Decodierleistung bei besonders niedrigen und breiten Symbolen verbessert.

Ausrichtung ändern

Bei den Lesegeräten DM300X, DM503QL und DM503X ist als Ausrichtung standardmäßig Omnidirektional eingestellt.

Bei den Lesegeräten DM300L und DM503L ist als Ausrichtung standardmäßig Gartenzaun (siehe unten) eingestellt.

Code-Ausrichtung ist deaktiviert

Wenn der 1D-Code mit der Funktion „Ausrichtung trainieren“ trainiert wurde, ist die Option „Code-Ausrichtung“ deaktiviert.

Metriken für die Prozesssteuerung/Code-Qualität für die Datenformatierung

Sie können die 1D-Qualitätsmetriken nach Aktivierung im Fenster „Code-Qualität“ (Feature Key erforderlich) im Fenster Standardformatierung auf der Registerkarte Metriken verwenden.

Sie können auf die Metriken auch über Skripts zugreifen. Wenn Sie keine Prozesssteuerungsmetriken aktiviert haben, wird „–1“ zurückgegeben.

Für die Metriken für die Prozesssteuerung/Code-Qualität wird im Bericht „-1“ oder „NA“ (nicht verfügbar) ausgegeben

Wenn die Druck- oder Bildqualität eines Symbols so mangelhaft ist, dass die Prozesssteuerungsmetriken mit einem Referenz-Decodierungsalgorithmus nicht gemessen werden können, wird für die Metriken im Bericht „-1“ oder „NA“ (nicht verfügbar) ausgegeben. Sie können die Druck- oder Bildqualität verbessern, wenn Sie beispielsweise die Bildfilterungsfunktion verwenden.

Das bedeutet, dass Ihre Codes auf diese Ausrichtung abgestimmt sein müssen, um decodiert werden zu können.

Befinden sich Ihre Codes senkrecht zum Bildsensor, ändern Sie diese Ausrichtung in Leiter (siehe unten).

Das bedeutet, dass Ihre Codes auf diese Ausrichtung abgestimmt sein müssen, um decodiert werden zu können.

Sind Ihre Codes auf horizontale Ausrichtung abgestimmt oder befinden sie sich senkrecht zum Bildsensor, ändern Sie diese Ausrichtung in Gartenzaun und Leiter.

Beachten Sie bitte, dass die Lesegeräte DM300L und DM503L nur die Ausrichtungen Leiter und Gartenzaun unterstützen.

1D-Daten-Stitching

Beim Daten-Stitching wird durch Zusammenführung und Erweiterung von Teillesungen die Leseleistung verbessert. Die Funktion ist nur aktiv, wenn der Feature Key „1DDataStitching“ installiert ist.

Verwendungstypen

Mit dem Modus Erweitert lassen sich schwierige Barcodes decodieren. Allerdings nimmt er mehr Zeit in Anspruch als der Modus Standard.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM300,DM260,DM360, DM370, DM470,DM503