Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Filter gibt es?

- Entzerren: Mit diesem Filter werden die Helligkeitswerte der Pixel im Bild neu verteilt. Dadurch wird der Bereich der Helligkeitsstufen gleichmäßiger dargestellt. Verwenden Sie diesen Filter, wenn Ihre Bilder zu dunkel oder zu hell sind.

- Strecken: Mit diesem Filter werden die Graustufenwerte im eingegebenen Bild linear auf die gesamten 256 Graustufen vergrößert bzw. gestreckt. Dadurch erhalten Sie ein Bild mit verbessertem Kontrast.

- Tiefpass: Bei Verwendung dieses Filters erhalten Sie Bilder, deren Kanten sanft übergehend bzw. unscharf sind.

- Weiten: Mit diesem Filter werden die hellen Eigenschaften verstärkt und die dunklen abgeschwächt. Dadurch entstehen Bilder mit größeren Flächen heller Pixel. Verwenden Sie diesen Filter, um dunkle Flecken zu entfernen.

- Erodieren: Mit diesem Filter werden die hellen Eigenschaften abgeschwächt und die dunklen verstärkt. Dadurch entstehen Bilder mit größeren Flächen dunkler Pixel. Verwenden Sie diesen Filter, um helle Flecken zu entfernen.

- Geöffnet: Dieser Filter nimmt eine Erosion und anschließend eine Weitung vor, um helle Eigenschaften herauszufiltern, die kleiner als die Größe der Verarbeitungsumgebung sind. Dadurch entstehen Bilder mit einer etwas geringeren Gesamthelligkeit.

- Schließen: Dieser Filter nimmt eine Weitung und anschließend eine Erosion vor, um dunkle Eigenschaften herauszufiltern, die kleiner als die Größe der Verarbeitungsumgebung sind. Dadurch entstehen Bilder mit einer etwas höheren Gesamthelligkeit.

- Automatisch Strecken: Mit diesem Filter wird der Pixelwertebereich verringert. Damit werden Pixelwerte von 0 bis 255 abgebildet.

- Optische Dichte: Mit diesem Filter wird eine Inversion der Pixelwerte auf der Grundlage einer Logarithmusskala festgelegt. Dadurch erhalten Sie ein Bild, bei dem die Dichte von Objekten und Eigenschaften im eingegebenen Bild erkennbar wird. Erreicht wird dies durch die Messung der Lichtmenge, die durch sie hindurchdringt. Dabei werden dichtere Objekte und Eigenschaften im ausgegebenen Bild durch hellere Pixel dargestellt.

- Invertieren: Mit diesem Filter wird eine Inversion der Pixelwerte auf der Grundlage der 256 Graustufen festgelegt. Das so erhaltene Bild ist ein „Negativ“ des eingegebenen Bilds.

- Median: Dieser Filter wird auf alle Bildpixel angewendet. Der Filter berücksichtigt bei jedem Pixel die Helligkeit der benachbarten Pixel und legt die Pixel auf den Median fest. Dadurch wird ein gleichmäßigeres Bild mit weniger und schwächeren Extremen erreicht.

- Gammakorrektur: Dieser Filter passt die Helligkeit anhand des Gammakorrekturwerts an, der als Untereinstellung verfügbar ist.

- Skala: Mit diesem Filter lässt sich das Bild entlang der X- und Y-Achse (eine oder beide) perzentilbasiert skalieren.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8600,DM8700