Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Wozu dient der Belichtungsassistent?

Der Belichtungsassistent kann für Anwendungen des Typs Beweglich und Manuelle Präsentation verwendet werden.

Für Anwendungen des Typs „Beweglich“ können Sie Größe Sichtfeld, Objektiv/Abstand zu Code und Code-Elementgröße auswählen.

Wählen Sie Größe Sichtfeld aus, um die empfohlene maximale Belichtungszeit zu berechnen. Dabei wird unter Berücksichtigung der maximalen Bahngeschwindigkeit das physische Sichtfeld gemessen.

Wählen Sie Objektiv/Abstand zu Code aus, wenn Sie den Abstand zwischen Code und Objektiv angeben möchten. Wenn Ihr Lesegerät nicht mit einer Flüssiglinse ausgestattet ist, geben Sie in der Dropdown-Liste die Brennweite an und wählen Sie die Richtung aus, in die sich der Code bewegt. Geben Sie hier die maximale Bahngeschwindigkeit ein. Sie können zum Lesen des kleinsten Codes den Testmodus aktivieren.

Wählen Sie Code-Elementgröße aus, um eine Berechnung mit der Größe des schmalsten Code-Elements durchzuführen. Aktivieren Sie den Testmodus, um den Code zu lesen. Geben Sie die Richtung, in der sich der Code bewegt, und die maximale Bahngeschwindigkeit an.

Im unteren Bereich des Assistenten werden die aktuelle und die empfohlene maximale Belichtungszeit angezeigt.

Für Anwendungen des Typs „Manuelle Präsentation“ präsentieren Sie dem Lesegerät die Codes in den verschiedenen Positionen, in denen sie gelesen werden müssen. Der Assistent analysiert die Code-Größe und legt die kleinste Elementgröße fest.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503