Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Welche Systemeinstellungen können geändert werden?

Sie können den Signalton deaktivieren bzw. aktivieren.

Über das Dropdown-Menü Systemeinstellungen auf der Registerkarte Erweitert können Sie festlegen, wie sich das Lesegerät verhält, wenn es einen Code liest, wenn das Lesen eines Codes fehlschlägt oder wenn es einen Code liest, dessen Validierung fehlschlägt.

- Über Lautstärke steuern Sie die Tonhöhe des Signaltons.

- Über Anzahl Signaltöne steuern Sie, wie oft der Signalton wiederholt wird.

- Über LED-Farbe legen Sie die Farbe der Statusanzeige auf der Rückseite des Lesegerätes fest.

- Über Vibration aktivieren legen Sie fest, ob eine Gut-Lesung durch Vibration gemeldet wird.

Note: MX-1000,MX-1500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,DM9500