Ansicht: Alle

Wählen Sie Ihren DataMan Reader

Alle

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Was kann in den Einstellungen für die TUNE-Taste geändert werden?

Sie können die Eingabe festlegen, die das Gerät beim Drücken der Tune-Taste verwendet. Standardmäßig wird die Taste Versuche erweitertes Lesen des DataMan 8600 für die Tuningoptimierung verwendet. Die Tuningoptimierung wählt automatisch das beste Lese-Setup für die aktuelle Decodierung aus und legt dieses im DataMan Setup Tool als nicht angezeigtes Lese-Setup 4 fest. Symbologie, Belichtung, Beleuchtungseinstellungen, Fokus usw. sind dabei gesperrt und die anderen Lese-Setups werden deaktiviert. So ist für zügigere Lesevorgänge in Fällen gesorgt, in denen wiederholt derselbe Code-Typ gelesen wird.

Um die Tuningoptimierung auszuführen, halten Sie die Taste „Versuche erweitertes Lesen“ gedrückt, bis eine Leuchte gelb/grün blinkt. Lassen Sie die Taste dann los. Die Leuchte blinkt, bis ein Code gelesen wird. Wenn Sie den Auslöser betätigen, um einen Code zu lesen, geht die Leuchte aus und wieder an und es wird eine Bildfolge mit den aktivierten Lese-Setups aufgezeichnet. Anschließend hört die Leuchte auf zu blinken. Das Tuning ist beendet, wenn ein Signalton zu hören ist und die Leuchte dauerhaft grün leuchtet. Das Lesegerät ist dann optimiert. Sie können das Tuning rückgängig machen, indem Sie die Taste „Versuche erweitertes Lesen“ erneut drücken, bis die Statusanzeige zu Rot wechselt.

Sie können über die Taste „Versuche erweitertes Lesen“ auch alternative Leseoptionen zur Verwendung auswählen:

- Suchzeichenkette trainieren Nach der Vorbereitung des Gerätes (durch Drücken der Taste „Versuche erweitertes Lesen“) mit der optischen Taste legt der nächste Auslöser den Lese-Code als Suchzeichenkette fest (Suchzeichenketten sind nur mit Feature Key verfügbar).

- Verifizierer aktivieren: Nach der Vorbereitung des Gerätes (durch Drücken der Taste „Versuche erweitertes Lesen“) aktiviert die Auslösung die Überprüfung für den Lese-Code (Suchzeichenketten sind nur mit Feature Key verfügbar).

Um die Taste „Versuche erweitertes Lesen“ zu deaktivieren, verwenden Sie Taste des Lesegerätes deaktivieren hier.

Note: DM8600,DM8700