Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment est-ce que je peux paramétrer un délai dans la sortie de code ?

Pour régler une pause dans la sortie de code, la séquence \Pause<time>; peut être ajoutée aux champs de texte dans le volet Formatage des données.

<Time> contient une valeur en millisecondes, par exemple, pour une attente de 4 secondes, la séquence est \Pause4000;.

Cette fonctionnalité peut être utilisée avec USB HID ou RS232. Pour RS232, la fonctionnalité doit être activée à l'aide de la commande DMCC suivante : COM.RS232-ENABLE-PAUSE. Pour USB HID, elle est activée par défaut.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500