Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# À quoi servent les paramètres de zone d'intérêt Xpand ?

Vous pouvez utiliser cette fonction pour spécifier la zone exacte de chaque partie de l'image lue par le lecteur à travers le FOVE. Cela peut être utile pour désactiver la zone fantôme au centre de l'image où le même code peut être détecté deux fois. La diminution de la zone d'intérêt ne réduit pas nécessairement le temps de décodage ; elle n'augmente pas non plus la vitesse de transfert de l'image.

Les paramètres les plus appropriés ont été préconfigurés pour les dispositifs d'élargissement du champ de vue (FOVE) existants mais vous pouvez procéder à un réglage fin des paramètres (paramètres personnalisés) en réglant manuellement les paramètres afin d'obtenir les meilleurs résultats pour un FOVE spécifique. Les lecteurs, FOVE et lentilles utilisés ont des facteurs différents.

REMARQUE : certaines propriétés relatives à l'image (par ex. taille de l'image, filtrage) ne peuvent pas être modifiées lorsque le périphérique est en train d'acquérir ou de décoder des images.

REMARQUE : assurez-vous de vérifier que le périphérique que vous utilisez est compatible avec le FOVE que vous essayez d'étalonner !

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503