Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment régler la mise au point de l'image ?

Cliquez sur Réglage pour sélectionner automatiquement les meilleurs paramètres pour votre lecture. Ceci démarre la fonction Optimiser la mise au point, en plus des fonctions Optimiser la luminosité et Apprendre le code.

Cliquez sur Optimiser la mise au point pour définir la meilleure mise au point possible. Cette fonction est uniquement disponible pour les lecteurs dotés d'une lentille liquide. Pour procéder à d'autres paramétrages, cliquez sur le lien situé à côté du bouton Optimiser la mise au point. Sinon, faites glisser le curseur Mise au point sous l'image ou saisissez une valeur de mise au point : cette valeur peut être donnée soit en dioptries ou en distance (millimètres). Vous pouvez également utiliser les boutons « + » et « - », tout en sachant que « + » réduit la valeur en dioptries et que « - » l'augmente. La distance n'est pas applicable pour la zone orange (supérieur à 500 millimètres) du curseur, l'Outil de configuration désactive automatiquement la distance lorsque vous y déplacez le curseur Le déplacement du curseur ou de la valeur hors de la zone orange active à nouveau la distance. Pour plus de paramètres, cliquez sur le lien Paramètres de mise au point avancés pour accéder au volet Paramètres de la mise au point

Vous pouvez également modifier les paramètres Indice de mise au point lorsque vous testez l'Affichage continu.

Veuillez noter que la distance focale se mesure depuis la lentille, et non depuis le cache avant du lecteur.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503