Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelles sont les données collectées et affichées par la Vue d'ensemble de qualité des codes ?

La Vue d'ensemble de qualité de code peut afficher les degrés de qualité de code dans un graphique en temps réel, en fonction du réglage en haut à gauche sous Paramètres > Valeur tracée. Sélectionnez la mesure ou le grade que vous souhaitez surveiller sur le périphérique. Seul le standard de qualité de code paramétré sur le périphérique surveillé est disponible sous Valeur tracée (un menu déroulant vide signifie donc qu'aucun standard n'est activé sur le périphérique). Vous pouvez collecter des données pour un autre standard en modifiant le standard de qualité de code activé sur le périphérique cible.

En mode multi-code, plusieurs standards de qualité de code peuvent être paramétrés sur l'appareil. Dans ce cas, le graphique affiche deux lignes de données (et leur moyenne est affichée au-dessus).

REMARQUE : Comme RTM Lean utilise un intervalle minimum d'une minute, les grades peuvent avoir une valeur intermédiaire.

Il est possible de cliquer sur les dernier boutons [intervalle de temps] de la ligne supérieure et la ligne active est encadrée d'orange. Vous pouvez utiliser les boutons pour régler l'intervalle utilisé par la Vue d'ensemble de qualité de code. La valeur tracée moyenne est affichée.

Vous pouvez paramétrer l'affichage d'une ligne d'avertissement sur les graphiques sous Configuration > Paramètres d'affichage en cours. Cochez la case pour faire afficher la ligne d'avertissement sur chaque graphique. Le Type de diagramme détermine le type de la ligne affichée, tandis que la Valeur de ligne de référence du taux de lecture (%) représente l'emplacement d'affichage de la ligne sur le diagramme en pourcentage.

Note: DM060,DM260,DM300,DM360, ,DM503, DM370, DM470, RTM_Lean