Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelles sont les mesures individuelles utilisées pour la lisibilité 1D ?

La liste ci-dessous énumère les mesures calculées pour l'évaluation de la qualité Lisibilité 1D. Pour des informations plus détaillées sur ce standard de qualité du code et ses mesures, voir le Guide des communications et de la programmation DataMan.

- L'Intégrité numérisation multiple est une mesure de la décodabilité du symbole effectuée en combinant plusieurs lectures du symbole. Plus la mesure est élevée, plus le grade est élevé.

- Le Contraste d'arête minimum est la différence la plus faible entre la réflexion de barre et la réflexion d'espace de deux éléments adjacents, ce qui donne une indication de la précision des arêtes. Plus la différence est élevée, plus le grade est élevé.

- La Réflexion minimum est la valeur de réflexion minimum dans la numérisation, une mesure de la partie la plus foncée du code-barres. Plus la valeur est faible, plus le grade est élevé.

- Le Grossissement de l'impression mesure la déviation de la largeur des barres et espaces par rapport aux largeurs souhaitées (indiquées dans la spécification de symbologie), il mesure si les barres sont plus étroites/plus larges par rapport aux espaces dans le symbole. Plus la différence est élevée, plus le grade est faible.

- Le Contraste du symbole est la différence entre les valeurs de réflexion supérieure et inférieure d'une numérisation (la différence de réflexion entre la barre la plus foncée et l'espace le plus clair). Plus la différence est grande, plus le grade est élevé.

- L'Intégrité numérisation simple est une mesure de la décodabilité du symbole par une seule numérisation. La décodabilité est plus basse si plusieurs emplacements sur le code-barres sont endommagés.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500