Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Pourquoi ne parviens-je pas à essayer ma commande de déclencheur ou les commandes Echo dans un programme de terminal ?

Les commandes personnalisées sont conçues pour être utilisées par un API ou un périphérique du même type et non pour être saisies manuellement. Le délai entre les caractères est défini sur une petite valeur, environ 50 ms, si bien que la frappe lente d'une commande personnalisée n'est pas reconnue au-delà du premier caractère. Une commande Déclencheur activé ou Déclencheur désactivé supérieure à un caractère doit être envoyée en tant que chaîne à partir d'une autre application.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500