Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que puis-je modifier sous les paramètres du bouton REGLAGE ?

Vous pouvez configurer quelle entrée le périphérique utilise lorsque vous appuyez sur le bouton Réglages. Par défaut, le bouton Tentatives de lecture étendues du DataMan 8600 est utilisé pour l'Optimisation des réglages. L'Optimisation des réglages sélectionne automatiquement la meilleure Configuration de lecture pour le décodage actuel et le configure comme une Configuration de lecture non vue 4 dans l'outil de configuration DataMan, verrouillant la Symbologie, l'Exposition, les Paramètres d'éclairage, la Mise au point, etc. comme les autres Configurations de lecture sont désactivées. Ceci permet une lecture plus rapide pour les cas d'utilisation où le même type de code est lu de manière répétée.

Pour exécuter l'Optimisation des réglages, maintenez le bouton Tentatives de lecture étendues enfoncé jusqu'à ce qu'une lumière jaune/vert clignote, puis relâcher le bouton. Les lumières continuent à clignoter jusqu'à ce qu'un code soit lu. Lorsque le déclencheur est pressé pour lire un code, les lumières clignotent pour un cycle, effectuant un déclenchement de type salve à travers les Configurations de lecture activées, ensuite le clignotement s'arrête. Un avertissement sonore et une lumière verte fixe signifie que le réglage est terminé et que le lecteur est optimisé. Vous pouvez annuler le réglage en maintenant le bouton Tentatives de lecture étendues enfoncé à nouveau jusqu'à ce que l'indicateur passe au rouge.

Les options de lecture alternatives utilisées par le bouton Tentatives de lecture étendues peuvent également être sélectionnées.

- Apprendre la Chaîne de recherche : après avoir amorcé le périphérique (en maintenant enfoncé le bouton Tentatives de lecture étendues) avec le bouton optique, le déclenchement suivant configure le code lu comme une chaîne de recherche (clé de fonction nécessaire pour la disponibilité des chaînes de recherche).

- Activer le vérificateur : après avoir amorcé le périphérique (en maintenant enfoncé le bouton Tentatives de lecture étendues), le déclenchement active la vérification sur le code lu (clé de fonction nécessaire pour la disponibilité des chaînes de recherche).

Pour désactiver le bouton Tentatives de lecture étendues, utilisez Désactiver le bouton du lecteur à cet endroit.

Note: DM8600,DM8700