Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment utiliser le paramètre Plage de mise au point ?

Vous pouvez utiliser l'option Plage de mise au point pour modifier manuellement la distance de mise au point grâce au curseur, aux boutons « + » et « - » aux extrémités du curseur, ou en saisissant les valeurs. La plage de mise au point peut être saisie en millimètres ou en dioptries. Si l'une de ces valeurs est saisie, l'outil de configuration calcule automatiquement l'autre valeur pour correspondre à celle qui a été modifiée.

La zone orange du curseur indique la plage étendue (supérieure à 500 mm) pour laquelle seules les dioptries s'appliquent. Lorsque le réglage se trouve dans cette zone, les valeurs en millimètres sont désactivées (elles sont réactivées lorsque la valeur est à nouveau en dehors de la plage étendue).

Veuillez noter que la dioptrie baisse lors de l'utilisation du bouton « + » et augmente lors de l'utilisation du bouton « - ».

Veuillez noter que la distance focale se mesure depuis la lentille, et non depuis le cache avant du lecteur.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1500