Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment puis-je utiliser le bouton Réglage ?

Cliquez sur le bouton Réglage de l'onglet Basique pour sélectionner automatiquement les meilleurs paramètres pour votre lecture. La fenêtre déroulante (cliquez sur l'extrémité droite du bouton pour l'ouvrir) affiche les fonctions Optimiser la mise au point, Optimiser la luminosité, Assistant de symbologie, Types de déclenchement, Apprendre le code, Paramètres de déclenchement avancés, ainsi que diverses autres fonctions de réglage.

REMARQUE : la surface minimum requise de la zone d'intérêt pour effectuer les réglages est de 144x144 pixels.

Les options en haut de la fenêtre déroulante sont décrites dans des questions séparées ci-dessous.

Cliquez sur Optimiser la luminosité pour régler automatiquement la luminosité recommandée pour votre périphérique (disponible uniquement si le réglage Exposition manuelle est activé ci-dessous), ou cliquez sur le lien à côté du bouton pour accéder à l'étape de l'application Détails de l'application où vous pouvez régler manuellement l'intensité lumineuse et trouver les paramètres avancés.

Sélectionnez l'option Exposition automatique pour que le lecteur détermine automatiquement les meilleurs réglages d'exposition dans l'image. Le curseur Facteur de gain (en-dessous de la zone de visionnage d'image) indique la luminosité de pixel de la cible.

Sélectionnez l'option Exposition manuelle pour l'exposition manuelle puis faites glisser le curseur Exposition maximale vers la gauche ou vers la droite pour déterminer un réglage précis pour l'exposition de la caméra. Alternativement, vous pouvez utiliser le curseur sous la zone de visionnage d'image. Le réglage Facteur de gain maximum sert à régler la luminosité maximum de pixel de la cible.

Cliquez sur Optimiser la mise au point pour régler automatiquement la mise au point recommandée pour votre périphérique, ou cliquez sur le lien à côté du bouton pour accéder au volet adapté sous Détails de l'application où vous pouvez régler manuellement la mise au point de la caméra et trouver les paramètres avancés. Vous pouvez optimiser la mise au point en utilisant le curseur sous la zone de visionnage d'image (avec l'icône de mise au point). Veuillez noter qu'il n'apparaît que lors de l'utilisation de la lentille liquide.

Cliquez sur Apprendre le code pour apprendre ou (dans le cas où un code est déjà appris) désapprendre des codes, ou cliquez sur le lien à côté du bouton pour accéder aux paramètres avancés d'apprentissage de code dans l'étape de l'application Détails du code.

L'Assistant de symbologie est un assistant qui vous guide étape par étape pour la configuration de la lecture et du décodage des symbologies adaptées ou souhaitées. Vous pouvez également modifier manuellement les paramètres de symbologie en cliquant sur le lien à côté de l'assistant, pour atteindre l'étape de l'application Détails du code.

Configurer le lecteur avec n'importe lequel des Types de déclenchement suivants :

- Le Déclenchement unique acquiert une image et décode le symbole qu'elle contient. Ce mode de déclenchement prend en charge un délai d'attente de lecture.

- Le Déclenchement sur présentation recherche en permanence un symbole et le décode à chaque détection.

- Le Déclenchement manuel acquiert des images tant que le signal du déclencheur reste actif et s'arrête lorsqu'un symbole est détecté et décodé ou que le signal du déclencheur prend fin.

- Le Déclenchement salve acquiert un nombre défini d'images et décode le premier symbole détecté au sein du groupe. Vous pouvez configurer le nombre d'images pour chaque salve et l'intervalle entre chaque acquisition d'image. Ce mode de déclenchement prend en charge un délai d'attente de lecture.

- Le Déclenchement automatique est similaire au déclenchement sur présentation : le lecteur recherche en permanence un symbole et le décode à chaque détection.

- Le Déclenchement continu acquiert des images tant que le signal du déclencheur reste actif, alors que le lecteur acquiert les images à un intervalle donné et tente de lire les symboles que contient chaque image successive.

Remarque : tous les types de déclenchement ne sont pas disponibles pour tous les périphériques ! Contrôlez les manuels de référence correspondants pour de plus amples informations concernant les types de déclenchement disponibles pour votre modèle de périphérique.

Cliquez sur le lien Paramètres de déclenchement avancés en bas pour vous rendre à l'étape Détails de l'application où vous pourrez afficher plus de paramètres.

Dans l'onglet Avancé, vous pouvez définir les valeurs dans une vue tabulaire.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DMAE50,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503