Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment modifier les paramètres du port série de la station base ?

Lorsque vous lisez le code de configuration RS-232 série du document Codes de configuration du lecteur, la base du lecteur est configurée automatiquement pour utiliser la même vitesse de transmission (ainsi que les autres paramètres des ports série) que l'outil de configuration.

Si vous devez connecter la base du lecteur à un périphérique ayant une vitesse de transmission ou des paramètres de port série différents, lisez les codes appropriés dans le document Codes de configuration du lecteur (disponible dans le menu Démarrer de Windows ou dans le menu Aide de l'outil de configuration). Remarque : vous devrez lire à nouveau le code RS-232 série ou USB série pour vous connecter à l'aide de l'outil de configuration.

Note: DM8700Base,DM8000Base