Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Qu'est-ce que le Process Monitor ?

Lors de son fonctionnement, un lecteur DataMan consigne des statistiques, du type nombre de déclencheurs reçus, nombre de symboles lus (et non lus) et nombre de déclenchements répétitifs. Vous pouvez afficher ou appeler ces statistiques par le biais de différentes méthodes. Par exemple, vous pouvez connecter VisionView Application Software afin de contrôler les tentatives de décodage d'un lecteur ou d'établir une connexion à l'aide de l'interface DMCC (DataMan Control Commands) et d'extraire les informations consignées par le biais d'une connexion série ou Telnet.

Par défaut, un lecteur DataMan cesse de générer des statistiques à propos des tentatives de décodage lorsqu'il est connecté à l'outil de configuration. Pour réactiver les statistiques de traitement lorsque le lecteur est connecté à l'outil de configuration, vous devez lancer le Process Monitor. Même si vous établissez plusieurs connexions vers un même lecteur, par exemple en utilisant à la fois l'outil de configuration et VisionView Application Software, le lecteur ne consigne les statistiques de décodage que si vous activez le Process Monitor.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM475V, DM503