Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que puis-je régler avec le réglage Durée d'impulsion LED d'erreur ?

Vous pouvez déplacer le curseur vers la milliseconde souhaitée utilisée pour déterminer la longueur de l'impulsion de la LED d'erreur sur les périphériques fixes. Les LED d'erreur se trouvent sur le haut du périphérique. Lorsque le curseur est réglé sur « 0 », la LED d'erreur rouge s'éteint si le journal du périphérique est chargé, alors que toute valeur supérieure à « 0 » a pour effet que la LED d'erreur rouge s'éteint automatiquement une fois le délai sélectionné écoulé.

Note: DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503