Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment envoyer uniquement les données décodées sans la paire retour chariot/nouvelle ligne (CR/LF) ?

Activez le formatage, ajoutez Chaîne complète à la chaîne de sortie et vérifiez que la case CR/LF n'est pas cochée.

Pour envoyer uniquement un retour chariot, entrez \r dans le champ Caractères de fin de chaîne.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM7500,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700