Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment créer un événement de validation approuvée ?

Si la validation des données est activée, l'évènement de lecture n'est signalé que si un code est lu et la validation est approuvée. En cas d'événements de lecture ou de non-lecture affectés à deux sorties, la logique suivante s'applique :

1. Lecture correcte, validation approuvée : sortie de lecture

2. Lecture correcte, échec de la validation : pas de sortie

3. Lecture incorrecte : sortie de lecture incorrecte

Vous pouvez également affecter l'événement d'échec de la validation à une sortie.

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503