Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que permet de définir le mode Image de non lecture ?

Le mode Image de non-lecture stocke une seule image par déclenchement, que vous pouvez sélectionner. La période d'image de non-lecture stocke une image de lecture incorrecte toutes les n mauvaises lectures. Cette valeur est évaluée par les modes de déclenchement. Par exemple, en mode de déclenchement Salve avec une longueur de 5 et une période de 3, la première et la quatrième images sont d'abord stockées, puis la deuxième et la cinquième.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503