Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Comment puis-je modifier la sortie de caractères ASCII non imprimables en équivalents reconnaissables par le clavier ?

Allez dans le volet Caractères non imprimables dans Paramètres de communication et cochez Activés. Vous pouvez également ajouter des commandes ASCII non imprimables avant et après la chaîne convertie en activant le Formatage standard et en ajoutant des commandes ASCII avant ou après la chaîne complète.

Note: default,DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503