Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quelles sont les mesures individuelles utilisées pour SEMI T10 ?

Vous trouverez ci-dessous une liste des mesures utilisées dans la spécification SEMI T10. Pour des informations plus détaillées sur ces spécifications de qualité du code et ses mesures, voir le Guide des communications et de la programmation DataMan ou la documentation semi correspondante, pouvant être consultée sous www.semi.org.

- Les Défauts de motif de localisation représentent le taux de pixels incorrects par rapport au nombre total des pixels dans le motif de localisation.

- Les Défauts de cellule représentent le taux de pixels incorrects par rapport au nombre total des pixels dans le tableau.

- Le Placement erroné de marque verticale est la moyenne des placements erronés dans la verticale des marques Data Matrix par rapport à leurs points centraux de cellule Data Matrix optimaux.

- Le Placement erroné de marque horizontale est la moyenne des placements erronés dans l'horizontale des marques Data Matrix par rapport à leurs points centraux de cellule Data Matrix optimaux.

- La Hauteur de cellule Data Matrix est la hauteur moyenne de chaque cellule dans la matrice (en pixels).

- La Largeur de cellule Data Matrix est la largeur moyenne de chaque cellule dans la matrice (en pixels).

- Le Grossissement vertical de la marque surveille la tendance de sur-marquage ou de sous-marquage du symbole, c'est-à-dire une comparaison de taille verticale entre les cellules réellement sélectionnées par rapport à leur taille nominale.

- Le Grossissement horizontal de la marque surveille la tendance de sur-marquage ou de sous-marquage du symbole, c'est-à-dire une comparaison de taille horizontale entre les cellules réellement sélectionnées par rapport à leur taille nominale.

- Le Ratio signal / bruit est une mesure relative du Contraste du symbole par rapport à la déviation maximale des niveaux de gris clair ou foncé dans le symbole (c'est-à-dire le bruit).

- La Correction d'erreur non utilisée mesure le pourcentage de mots de code restant dans un symbole après la correction des erreurs.

  Lors du calcul du pourcentage de Correction des erreurs non utilisée, un mot de code est évalué comme erroné si au moins une de ses cellules se trouve du mauvais côté du seuil global. Les symboles Data Matrix 2D comportent une redondance intégrée des codes (présence de données en double).

  La valeur 1.00 indique l'absence d'erreurs dans les mots de code.

- Le Contraste du symbole est la différence entre les valeurs de réflexion supérieure et inférieure dans une numérisation (la différence de réflexion entre la barre la plus foncée et l'espace le plus clair). Plus la différence est grande, plus le grade est élevé

Note: DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,MX-1000,MX-1500