Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quels sont les paramètres disponibles sous Réglages de l'heure du périphérique ?

Vous pouvez sélectionner le fuseau horaire pour votre périphérique à partir du menu déroulant. La zone de texte plus bas affiche le texte fuseau horaire de style POSIX correspondant pour le paramètre, et elle peut être librement modifiée.

Si Activer NTP est sélectionné, le périphérique synchronise le paramétrage de fuseau horaire avec le serveur indiqué dans les cases plus bas (NTP1). La deuxième case (NTP2) indique un deuxième serveur NTP pouvant être utilisé comme serveur de secours, ainsi que pour éliminer les différences d'heure dues aux connexion entre les deux serveurs. Il est suffisant de spécifier NTP1, mais la durée, la précision et la fiabilité augmentent si deux serveurs sont impliqués. Veuillez noter que les informations de fuseau horaire sont également utilisées par l'objet date dans le Formatage basé sur un script.

Note: default,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503,DM8050,DM8070,DM8600,DM8700,MX-1000,MX-1500