Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Quel paramètre d'éclairage sélectionner ?

Différentes sources d'éclairage sont adaptées à différents types et surfaces de marquage. L'éclairage sur support fixe permet l'éclairage direct des symboles très contrastés ou des objets non réfléchissants, ainsi que l'éclairage rasant des symboles faiblement contrastés sur des surfaces réfléchissantes. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle combinaison qui fournit des résultats fiables d'évaluation de la qualité des codes.

N'oubliez pas que différentes rangées des fixations du support fixes doivent être connectées à des lignes de sortie particulières du module d'extension des entrées/sorties. Procédez comme suit :

- Eclairage direct – Elairage perpendiculaire (90) : Lignes E/S 2, 3

- Eclairage rasant – 30 degrés sur tous les quadrants (30Q) : Lignes E/S 4, 5, 6, 7

- Eclairage rasant – Quadrants 30 degrés E-O (30T) : Lignes E/S 4, 6

- Eclairage rasant – Quadrants 30 degrés N-S (30T) : Lignes E/S 5, 7

Note: DM8600