Afficher: Tout

Sélectionnez votre lecteur Dataman

Tout

DataMan 50

DataMan 60

DataMan 70

DataMan 150

DataMan 260

DataMan 280

DataMan 300

DataMan 360

DataMan 370

DataMan 470

DataMan 503

DataMan 7500

DataMan 8050

DataMan 8070

DataMan 8600

DataMan 8700

DataMan 8700 Base Station

Base Station

DataMan MX-1000

DataMan MX-1500

# Que signifient Ouvert et Fermé dans le champ Action ?

L'état ouvert ou fermé indique l'état du relais. Si un Événement de la liste suivante survient, la sortie peut être ouverte ou fermée. Par exemple, si un événement Lecture survient, si l'état est Fermé, la sortie 0 devient sortie 1. De même, vous pouvez fermer une ligne de sortie indéfiniment en indiquant une largeur d'impulsion de 0 millisecondes, mais n'oubliez pas que tout événement qui déclenchera cette ligne de sortie entraînera sa fermeture jusqu'à ce que vous éteigniez et rallumiez le lecteur ou que vous effaciez les sorties avec un paramètre d'entrée discrète.

Note: DMAE50,DM050,DM060,DM070,DM150,DM260,DM300,DM360, DM370, DM470, DM503